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保定市住房和城乡建设局
关于进一步加强建设工程质量检测监督管理的
通  知


各县(市、区)、开发区住房和城乡建设局，各相关单位：
为进一步规范我市建设工程质量检测市场秩序，提高检测 质量，落实《建设工程质量检测管理办法》(住房城乡建设部令 第57号)、《省住建厅关于进一步做好建设工程质量检测管理工 作的通知》(冀建质安函〔2024〕416号)等有关规定，服务保 障我市“好房子”建设，现就进一步加强建设工程质量检测监  督管理有关事项通知如下：
一 、加强工程质量检测活动管理
(一)压实建设单位首要责任。 建设单位应在施工前组织 施工单位编制见证取样送检计划，明确检测内容、检测批次、 检测数量等，建设单位或监理单位应对见证取样送检计划进行 审查并监督实施。在编制工程概预算时合理核算建设工程质量 检测费用，单独列支并按照合同约定及时支付，不得违规减少 应由建设单位委托的检测项目和数量。非建设单位委托的检测 机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。
(二)落实检测试样送检制度。 对涉及结构安全、使用功
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能的钢筋、混凝土等试块、试件、材料及构配件应全部实行见 证取样和送检。见证、取样人员应具备相应知识和能力，由所 在项目负责人书面授权后，方可开展工作。见证、取样人员确 定后，应将人员身份信息、书面授权书、见证取样送检计划汇 总后，由建设单位或委托监理单位书面告知承担见证试验的检 测机构收样人员。现场检测或者检测试样送检时，应当由送检 单位填写委托单，取样人员在取样前，应通知见证人员到场， 并对试样进行唯一性标识，委托单应当由送检人员、见证人员 签字确认。检测机构接收检测试样时，应对试样状况、唯一性 标识封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行收样。
(三)保障检测数据真实可靠。 检测机构应建立健全检测 过程及结果数据、检测影像资料、检测报告记录与留存等数据 管理制度，确保检测数据在采集、传输、存储、处理及报告等 各个环节均规范、准确、真实。严禁任何篡改、伪造检测数据 的行为，一经查实，将依法予以严肃处理。检测原始记录要清 晰完整、真实准确。由自动检测设备采集检测数据和图像的， 要完整保存采集的电子数据和图像，并与相关原始记录和报告 同期保存。检测机构要按规定留存检测过程影像记录，检测视 频影像要保证过程清晰连续、画面完整、时间记录准确，严禁 任何形式后期处理，并满足检测质量行为可追溯的要求。
二、提升工程质量检测水平
(一)加强检测人员管理。 各检测机构的技术人员必须取
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得相应资格证书，并在规定范围内从事检测工作。严禁无证人  员上岗从事检测活动。各检测机构应依法与技术人员签订劳动  合同及缴纳社会保险，授权明确相关人员从事的检测参数范围， 被授权人员要签字确认。检测机构应定期组织检测人员参加业  务培训和继续教育，持续提升检测人员的业务水平和职业道德  素养，同时做好新进人员理论知识考试和实际操作能力考核， 确保业务能力符合岗位要求。
(二)提升检测场所服务效能。 检测机构应有满足工作需 要的固定工作场所及质量检测场所，检测场所要合理布置，环 境条件满足相应标准或规范要求。检测机构具备多个检测场所 时，要明确各场所的人员和仪器设备，质量保证体系要覆盖所 有检测场所。检测机构的仪器设备性能、精确度及使用应符合 相关标准、规范要求，数量与检测工作量相匹配。检测机构要 对仪器设备具有完整使用权，按照有关规定对仪器设备进行定 期检定或者校准，对检测准确性、有效性负责。
( 三 ) 健全检测档案管理制度。检测机构一要建立健全档 案管理制度，检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报 告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改； 保存期限按照相关规定保存。检测报告要文字清晰、结论明确。 二要建立健全检测试样留置制度，按照有关标准的规定留置已 检试样；对留置时间无明确要求的试样，留置时间不应少于72 小时。
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(四)推动全过程信息化管理。各地一要于每月5日前在 “保定市智慧工地监管系统”上更新辖区内新开工项目的开工 日期、工程进度、合同等相关信息。二要对辖区内新开工项目 涉及结构安全、使用功能的材料试块、试件及构配件全部纳入 “唯一性标识封志”管理，并充分运用“保定市检测试样唯一 性标识封志监管平台”,从人员、时间、地点、样品四个维度进 行管控，确保送检样品及检测结果的真实性与代表性。三要依 托信息化平台，实现取样、送检和检测机构收样、检测、出具 报告各环节正反向溯源线上全过程监管，确保检测数据实时上 传，利用二维码技术确保见证取样的真实可靠性。
(五)强化不合格检测报告的处理。 检测机构应当单独建 立检测结果不合格项目台账，在检测过程中如发现建设、施工、 监理单位存在违反有关法律法规规定和工程建设强制性标准等 行为，以及检测项目涉及结构安全、主要使用功能检测结果不 合格的，应当及时报告项目属地建设主管部门，其中涉及结构 安全的，必须在24小时内报告。允许复检的材料应在3天内取 同一批次样品双倍取样进行复检，期间不允许更换检测机构。 经确认不合格的材料，建设单位组织设计、施工、监理单位出 具相关处理意见，并严格落实。
各地建设主管部门要加强对不合格检测结果报告的监管， 规范报告程序，明确处理方法，保证不合格检测结果处理的及 时性、规范性；对检测机构报告的存在结构安全隐患的工程应
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当立即采取相应处理措施，并立即上报市住建局。
三、强化工程质量检测市场监管
(一)严厉打击违法违规行为。 各县(市、区)建设主管 部门要严厉打击检测机构转包、违法分包检测业务，对伪造检 测数据、出具虚假检测报告，以及未经检测或检测不合格便擅 自进行下一道工序施工等违法违规行为。对违法违规行为，要 依法依规严肃查处，并及时向社会公布查处结果。对存在严重 违法违规行为、发生质量事故、随意压低检测费用、扰乱市场 行为等问题的检测机构，将列为重点监管对象，市级每季度、 县级每月对重点监管对象及其服务的项目进行现场监督检查。
(二)完善检测机构信用管理体系。 各地要充分使用“保  定市建筑市场数字监管一体化平台”,动态开展信息审核、优良 和不良信息归集及录入，营造公平竞争、诚信守法的市场环境， 提升检测行业治理能力，规范工程质量检测市场。对检测机构  和人员受到的表彰奖励和行政处罚等信用信息及时予以公示。 实行守信激励和失信惩戒，对于信用评价较差的检测机构，采  取限制承接业务、重点监管等措施；对信用评价良好的检测机  构，在评优评先等方面给予优先支持。
(三)强化跨地区检测活动监管。 检测机构跨市承担检测 业务的，在工程所在地的检测人员、设备、工作场所、技术管 理等应当符合开展相应检测活动的要求，并及时告知市、县级 建设主管部门。跨市开展建筑材料及构配件检测的，应在当地
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有检测场所，要有齐全完备的专项检测能力，检测人员、仪器 设备应独立配置，同时告知市、县级建设主管部门。外省进冀 承担检测业务的检测机构，应按照有关规定及时向省、市级建 设主管部门备案。市级建设主管部门将对外地检测机构承揽业 务资质、场地、人员、仪器设备等进行现场核验，现场核验合 格后方可开展检测活动。外地检测机构在实验过程中应将检测 数据实时上传保定市信息监管平台，否则所出具的检测报告作 为无效报告处理。工程所在地的县级建设主管部门要加强对外 地检测机构的日常监督管理。
各县(市、区)要不断创新监管服务方式，强化工程质量 检测监督检查，对检测机构人员、仪器设备、检测场所、质量 保证体系等资质条件进行动态核查，严厉查处出具虚假检测报 告等违法违规行为，对检测机构的行政处罚等信息及时录入信 用信息系统，持续规范检测市场秩序，推动建设工程质量检测 行业高质量发展。
[image: ]联系人：张鹏   联系电话：3090222


保定市住房和城乡建设局
2025年3月12日
—6—
image1.jpeg




image2.png




